#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IP3=TIM7
Mcu.IP4=USART1
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F100C(4-6)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin1=PA9
Mcu.Pin2=PA10
Mcu.Pin3=VP_SYS_VS_ND
Mcu.Pin4=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin5=VP_TIM7_VS_ClockSourceINT
Mcu.PinsNb=6
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F100C6Tx
MxCube.Version=5.0.1
MxDb.Version=DB.5.0.1
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.TIM7_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:2\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:1\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=Boot_LD
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F100 Value Line
PCC.MCU=STM32F100C(4-6)Tx
PCC.PartNumber=STM32F100C6Tx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F100C6Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.7.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32F100_LoraTestBootloader.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32F100_LoraTestBootloader
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,4-MX_TIM7_Init-TIM7-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=8000000
RCC.AHBFreq_Value=16000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=8000000
RCC.APB1TimFreq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.APB2TimFreq_Value=16000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=16000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=16000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value
RCC.MCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=16000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=8000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL4
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=16000000
TIM7.IPParameters=Prescaler,Period
TIM7.Period=10-1
TIM7.Prescaler=1600-1
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_ND.Mode=No_Debug
VP_SYS_VS_ND.Signal=SYS_VS_ND
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM7_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM7_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM7_VS_ClockSourceINT
board=custom
