#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
Dma.Request0=USART1_RX
Dma.Request1=USART1_TX
Dma.RequestsNb=2
Dma.USART1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART1_RX.0.Instance=DMA1_Channel5
Dma.USART1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.1.Instance=DMA1_Channel4
Dma.USART1_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
I2C2.I2C_Mode=I2C_Fast
I2C2.IPParameters=I2C_Mode
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=I2C2
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=TIM6
Mcu.IP6=USART1
Mcu.IPNb=7
Mcu.Name=STM32F103Z(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP144
Mcu.Pin0=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin1=PB10
Mcu.Pin2=PB11
Mcu.Pin3=PA9
Mcu.Pin4=PA10
Mcu.Pin5=PA13
Mcu.Pin6=PA14
Mcu.Pin7=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin8=VP_TIM6_VS_ClockSourceINT
Mcu.PinsNb=9
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103ZETx
MxCube.Version=5.2.1
MxDb.Version=DB.5.0.21
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel4_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:4\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel5_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:1\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.TIM6_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:3\:true\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:2\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=EEPROM_SCL
PB10.Mode=I2C
PB10.Signal=I2C2_SCL
PB11.GPIOParameters=GPIO_Label
PB11.GPIO_Label=EEPROM_SDA
PB11.Mode=I2C
PB11.Signal=I2C2_SDA
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=BOOT_LED
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=false
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103ZETx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.7.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32F103_ATTEN_PLL_Zig.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32F103_ATTEN_PLL_Zig
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,3-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,4-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=9333333.333333334
RCC.ADCPresc=RCC_ADCPCLK2_DIV6
RCC.AHBFreq_Value=56000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=28000000
RCC.APB1TimFreq_Value=56000000
RCC.APB2Freq_Value=56000000
RCC.APB2TimFreq_Value=56000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=56000000
RCC.FSMCFreq_Value=56000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=56000000
RCC.I2S2Freq_Value=56000000
RCC.I2S3Freq_Value=56000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,ADCPresc,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FSMCFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=56000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=56000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=28000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL14
RCC.SDIOFreq_Value=56000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=28000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=56000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=56000000
RCC.USBFreq_Value=56000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=4000000
TIM6.IPParameters=Prescaler,Period
TIM6.Period=10 - 1
TIM6.Prescaler=5600 - 1
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM6_VS_ClockSourceINT
board=custom
